**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА ЋУПРИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШОМО ДУШАН СКОВРАН ЋУПРИЈА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-9-6/2019-04**

|  |  |
| --- | --- |
| Рокови: | Датум и време: |
| Крајњи рок за достављање понуда: | **02.12.2019.** године до 12 часова |
| Јавно отварање: | **02.12.2019.** године у 12 часова и 15 минута |

***Ћуприја, Октобар,* 2019. године**

На основу чл. 32, и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404-9-6/2019-04-1 од 01.11.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-9-6/2019-04-2 од 01.11.2019. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у отвореном поступку јавне набавке**

**радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја**

**бр. 404-9-6/2019-04**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 11 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 12 |
| VII | Модел уговора | 56 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 64 |
| **УКУПНО:** | | 72 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:**

1. **ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ НАРУЧИОЦА**: | Општинска Управа општина Ћуприја |
| **МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА** **ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА** | Портал јавних набaвки дана 01.11.2019.године |
| **АДРЕСА НАРУЧИОЦА**: | 13.октобра бр.7 35230 Ћуприја |
| **ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА** | [www.cuprija.rs](http://www.cuprija.rs) |
| **КОНТАКТ:** | Милан Антић, дипл. правник  Инф.тел. 035/8476-523  Снежана Јовановић дипл.инж.ел. за питања у вези пројектног задатка 035/8470-332 |
| **ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** | Радови |
| **ВРСТА ПОСТУПКА** | јавна набавка – отворени поступак |
| **ЦИЉ СПРОВОЖЕЊА ПОСТУПКА**: | Закључење уговора о јавној набавци |
| **СКРАЋЕНИЦЕ** | ЗЈН- Закон о јавним набавакама |

* 1. **ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:**

Средства за реализацију јавне набавке у отвореном поступку обезбеђена су Одлука о буџету општине Ћуприја за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2018, 13/2019 и 30/18) и Измена и допуна финансијског плана за 2019. годину за Општинску управу општине Ћуприја, бр. 402-76/2019-01-2 од 23.08.2019. године, позиција 146/1, конто 511390.

**1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), а по Одлуци о покретању поступка јавне набавке број 404-9-6/2019-04-1 од 01.11.2019.године).

**1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Предмет јавне набавке: отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја

Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови;

**1.4**. По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по партијама.

**1.5.** **ЦИЉ ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)**

Милан Антић, дипл. правник

Инф.тел. 035/8476-523

Снежана Јовановић дипл. инж. ел. за питања у вези пројектног задатка 035/8470-332

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Предмет јавне набавке: отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја

Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Врсте радова, предмер и предрачун као и техничке карактеристике су прецизно наведене у образцу 2 конкурсне документације (образац структуре цене са упутсвом како да се попуни са рекапитулацијом)

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Конкурсна документацију не садржи техничку документацију и планове.

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*

*4)* Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) за предметну набавку- **За предметну набавку овај услов је неприменљив.**

5) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

1. Да располаже неопходним **финасијским капацитетом:** Да понуђач у предходних 12 месеци које предходе месецу објављивања позива за подношење понуда понуђач нема евентуалне дане неликвидности (блокаде рачуна).
2. Да располаже неопходним **пословим капацитетом:** Да је понуђач у предходних три године( 2016, 2017 и 2018) реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, а која се односе на извођење фасадних радова.
3. Да располаже неопходним  **кадровским капацитетом**: понуђач мора да располаже (било у сталном радном односу или на другом облику радног ангажовања утврђеног законом о раду) потребним бројем и квалификацијама извршиоца и то:

- најмање **5** квалификованих извршиоца (од којих 2 извршиоца могу да буду лимари или изолатери или фасадери или зидари или молери, фарбари или монтери скеле)са лекарским уверењем за рад на висини. Док је понуђач у обавези да има и

* најмање 1 дипломираног инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије , и то: 410 или 411 или 400 или 401 – који решењем мора да буде именован за одговорног извођача радова;
* најмање 1 дипломираног инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије и то : 430 који решењем мора да буде именован за одговорног извођача радова;
* намање 1 лице за безбедност и заштите на раду са положеним стручним испитом.

1. Да располаже неопходним **техничким капацитетом:** Да понуђач мора да располаже ( по основу власништва, закупа или лизинга) опремом за извођење предметних радова:

Минимално захтевна опрема којом понуђач мора да располаже:

* Цеваста фасадна скела ( количина 2.000 м2);

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона , подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којим је поверено извршавање дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

* **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

* **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

1. **Неопходан финасијски капацитет**, услов под редним бројем 1. додатних услова **– Доказ:**

* Понуђач је дужан да достави Потврду Народна банка Србије да понуђач у последњих 12 месецикоје предходе месецу објављивања позива за подношење понуда, није био неликвидан.У счучају да понуду подноси група понуђача, овај услов треба испунити сваки члан групе понуђача.

1. **Неопходан пословни капацитет**, услов под редним бројем 2. додатних услова **– Доказ:**

Приложити фотокопије закључених уговора о извођењу радова и фотокопију окончануе ситуације по приложеним уговорима као икопију потврда наручиоца о успешно реализованом уговору (Mодел обрасца бр.6 потврде дат је у оквиру Поглавља VI), којим понуђач доказује да је у последње три обрачунске године ( 2016, 2017 и 2018) реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, а која се односе на извођење фасадних радова.

Спискак извршених радова по уговорима понуђач доставља на обрасцу Референц листе – Образац 11 конкурсне документације. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 3 (три) година пре објављивања позива за подношење понуда.

1. **Неопходан кадровски капацитет**, услов под редним бројем 3. додатних услова **– Доказ:**

**а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД**, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршиоца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за потезе и доприносе по одбитку за месец који предходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверене печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

**б) доказ о радном ангажовању:** **за носиоце лиценци/ сертификата који су код понуђача запослени** – фотокопија уговора о раду и М-А образац.

**в)доказ о радном ангажовању**: **за носиоце лиценци/ сертификата који нису код понуђача запослени:** уговор – фотокопија уговора о делу/уговор о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са Законом о раду односно Законом о доприносима за обавезно социјано осигурање)

**г)фотокопија личне лиценце са потврдама Инжењерске коморе Србије**.

**д)за раднике са квалификацијама,** запослене на неодређено време или одређено време код понуђача: фотокопија М-А образсца ; за лице ангажовано ван радног односа код понуђача: копија уговора о радном ангажовању ( уговор о обављању привремено повремених послова и слично), доказ о стручној оспособљености издат од стране овлашћене образоване институције, лекарска уверења о здравственој способности за рад на висину.

**ђ) За лице за безбедност и заштиту на раду** доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запосленна неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Уколико лице за безбедност и заштите на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању –фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова и другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са Законом о раду односно Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Уколико понуђач ангажује правно лице или предузетника који се бави пословима безбедности и здравља на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи , фотокопија уговора о раду и М-А образац , фотокопију потребне лиценце –сертификата.

1. **Неопходан технички капацитет,** услов под редним бројем 4. додатних услова**:Доказ**

**а)** за опрему набављену до краја предходне године пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим даном у години (31.12.2018. године) која предходи години у којој се јавна набвка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

**б)** за средства набављена у години у којој се јавна набава спроводи – рачун и опремница;

**в)** доказ о закупу- фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца.

**г)** доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

**ђ)** за камионе без обзира на основ коришћења ( власништво, закуп-лизинг) – фотокопија саобраћајне дозволе ( фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

**е)** захтеване важеће стручне налазе о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме.

Наручилац задржава право да од понуђача захтева доставу оригинала или оверене фотокопије а увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености образц 10 конкурсне документације. Образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и стављен уз понуду.

**Потенцијални понуђачи уз предходно најављивање су у обавези да детаљно прегледају локацију и изврше увид у пројектно техничку документацију и добије све неопходне инструкције са Наручиоцем најкасније два дана пре истека рока за предаје понуде (Mодел обрасца изјаве понуђача о обиласку терена бр.7)**

**Без потврде Наручиоца о оствареном обиласку терена понуда ће бити обијена као неисправна.**

**3**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

***V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

1. **Критеријум за доделу уговора:**

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

1. **Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст. 2 Закона наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Потврда о реализацији уговора (Образац 6);

7) Образац изјаве понуђача о извршеном обиласку терена (Образац 7)

8) Образац изјаве понуђача о прибављању полисе осигурања (Образац 8)

9) Образац изјаве понуђача о кључном техничком особљу за одговорне извођаче радова (Образац 9)

10) Образац изјаве понуђача о техничкој опремљености (Образац 10)

11) Списак – референтна листа најважнијих изведених радова (Образац 11

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја јн. бр. **404-9-6/2019-04.**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

1. ***ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког.*

***4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-** јавна набавкаотворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04.**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок завршетка радова: У року од 60 календарских дана од дана увођења у посао (уписати у празно поље) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана ) уписати у празно поље |  |
| Рок и начин плаћања: | Исплата уговорене вредности радова извршиће се по закључењу уговора у року од 45 дана од дана службено пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.Рачун мора да садржи ИДФ(идентификациони број рачуна) |
| Гарантни период | 2 године |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ СА РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШОМО ДУШАН СКОВРАН ЋУПРИЈА** | | | | | | | | | |
|  | | **I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
|  | |
| **Позиција**  **1** | | **Опис радова**  **2** |  | **ј.мере**  **3** | **Количина**  **4** | **Јединична цена без ПДВ-аукупно**  **5** | | | | **Укупна цена без ПДВ-а**  **6** | |
| **1** | | **ГРАЂЕВИНСКИ**  **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |  |  |  | | | |  | |
| **1.1.** | | Izrada projekta organizacije gradilišta. Elaborat o uređenju gradilišta sadrži: 1) šemu gradilišta, odnosno situacioni plan; 2) opis radova; 3) mere za bezbednost i zdravlje na radu. Projekat organizacije gradilišta mora biti urađen u svemu saglasno PRAVILNIKU O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA. ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015). Sadržina elaborata o uređenju gradilišta treba da bude dostupna na gradilištu i da odgovara faktičkom stanju, kao i da obuhvati neophodne i ažurne priloge. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Izrada projekta organizacije gradilišta. Elaborat o uređenju gradilišta sadrži: 1) šemu gradilišta, odnosno situacioni plan; 2) opis radova; 3) mere za bezbednost i zdravlje na radu. Projekat organizacije gradilišta mora biti urađen u svemu saglasno PRAVILNIKU O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA. ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015). Sadržina elaborata o uređenju gradilišta treba da bude dostupna na gradilištu i da odgovara faktičkom stanju, kao i da obuhvati neophodne i ažurne priloge. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Обрачун паушално. |  | пауша | 1.00 |  | | | |  | |
| **1.2.** | | Израда пројекта цевасте скеле. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Обрачун по m² изведене скеле. |  | m² | 1.000,00 |  | | | |  | |
| **1.3** | | Montaža i demontaža metalne cevaste skele za radove na fasadama. Skela mora biti montirana po svim važećim propisima i HTZ merama, statički stabilna sa kosnicima u ugaonim poljima i po sredini skele. Na 4m visine i na međusobnom rastojanju od 3m skela mora biti ankerovana za objekat i propisno uzemljena na dve suprotne strane objekta. Radne platforme od talpi ili metalnih tabli postaviti na svakih 2,0-2,1m visine sa tim da je obavezno uz svaku platformu postaviti jednu vertikalnu dasku pričvršćenu za stubove skele. Stepenice za penjanje po skeli moraju biti postavljene sa unutrašnje strane skele. Skela mora imati elaborat o stabilnosti, dozvolu za upotrebu i mora biti tehnički primljena od nadležne službe. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Pozicija obuhvata i postavljanje propisanog osvetljenja za skelu. Svetla postaviti na svim uglovima i na mestima koje odredi nadzorna služba. Izvođaču se priznaje skela visine do 1,0m iznad gornje ivice atike. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 1 |  | m² | 325,00 |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 2 |  | m² | 375,00 |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 3 |  | m² | 490,00 |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 4 |  | m² | 231.36 |  | | | |  | |
| **1.4** | | Doprema i postavljanje zaštitne ograde gradilišta. Visina ograde mora biti najmanje 2,0m. Ogradu napraviti stabilnu i sigurnu, od montažno-demontažnih elemenata-tabli dimenzija 1x2m i obojiti zaštitnom bojom. Na određenim vidnim mestima postaviti upozorenje za prolaznike, kao i ulazne kapije za gradilište, koje se propisno zatvaraju i zaključavaju. Ograda mora biti osvetljena noćnim svetlom na više mesta (najmanje tri) |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Обрачун по m1 постављене ограде. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | – ograda oko objekta |  | m² | 310,00 |  | | | |  | |
| **1.5** | | Nabavka dopremanje i postavljanje PVC perforiranog zastora kao zaštite spoljne strane skele. Celokupnu površinu skele sa prednje i bočnih strana pokriti zastorom. PVC perforirani zastor mora biti pričvršćen za skelu da ne "visi". Ukoliko u toku radova dođe do oštećenja zastor zategnuti, ušiti i popraviti. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun po m2 zaštićene površine. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 1 |  | m² | 325,00 |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 2 |  | m² | 375,00 |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 3 |  | m² | 490,00 |  | | | |  | |
|  | | – skela fasada 4 |  | m² | 231.36 |  | | | |  | |
| **1.6** | | Izrada zaštitne nadstrešnice radi zaštite prolaznika i korisnika objekta. Nadstrešnicu izvesti sa konstrukcijom od metalnih cevi vezanih za skelu, sa daščanom oblogom i PVC zaštitnom folijom. Širina nadstrešnice mora biti najmanje 2-2,5 metara u zavisnosti od širine trotoara, a postavlja se u visini od h=2,5 do 2,8m, u padu od 5 do 10 stepeni prema fasadama objekta. Tako postavljena mora imati vertikalnu ogradu oko nadstrešnice visine minimum 0,8m. Posebno obratiti pažnju na spajanje nastrešnice sa ogradom, jer veze moraju biti čvrste i sigurne, s obzirom na frekventnost pešačkog saobraćaja na predmetnom trotoaru. Neposredno oko ulaza u objekat postaviti dodatno osiguranje sa bočnih strana u vidu ograde za bezbedan ulazak korisnika objekta. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun po m2 horizontalne projekcije. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | – nadstrešnica prema ulici Ive Lole Ribara |  | m² | 30,00 |  | | | |  | |
| **1.7** | | Izrada i postavljanje table obaveštenja, da se izvode građevinski radovi sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču , investitoru i projektantu. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Tabla je dimenzije 200x100cm. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun po komadu. |  | kom. | 1.0 |  | | | |  | |
| **1.8** | | Demontaža i ponovna montaža tabla i spoljne jedinice klima. Table sa nazivom objekta, table sa nazivom ulice i kućnim brojem, konzolne reklame. Demontirani elementi se uz odgovarajući zapisnik predaju korisnicima objekta na čuvanje dok traju radovi na restauraciji fasade |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun po komadu. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | – table |  | ком. | 3.0 |  | | | |  | |
|  | | – klima |  | ком. | 8.0 |  | | | |  | |
| **1.9** | | Demontaža televizijskih antena, različitih kablovskih vodova, metalne konzole i metalnih profila sa fasada objekta. Sav materijal od demontaže sakupiti i odložiti na gradilišnu deponiju. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun po komadu. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | – televizijska antena |  | ком. | 4 |  | | | |  | |
| **1.10.** | | Organizacija gradilišta, nabavka materijala, montaža i izrada građevinskih priključaka. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun po priključku. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | -građevinska struja, građevinski ormar |  | прикљ. | 1.00 |  | | | |  | |
|  | | -građevinska voda |  | прикљ. | 1.00 |  | | | |  | |
| **1.11.** | | Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugog. Radne nadstrešnice izraditi od fosni, cevi za fasadnu skelu i drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Обрачун по m² изведених надстрешница. |  | m² | 60.00 |  | | | |  | |
| **1.12.** | | Израда, монтажа и демонтажа сигналног осветљења градилишта, на огради и скели. Предвидети светиљке 12V са прописаном техничком и механичком заштитом. |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | Obračun paušalno. |  | пауш | 1.00 |  | | | |  | |
|  | | **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |  |  | |  | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **2** | | **РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:** |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Svi radovi demontaže i rušenja obračunavaju se sa iznošenjem, utovarom, transportom i istovarom na mesto koje odredi Investitor ili na gradsku deponiju do udaljenosti 15km. |  |  | |  | |  | | |  |
| **2.1** | | Demontaža ležećih oluka 17/14 cm od pocinkovanog lima. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m' |  | m' | | 191,57 | |  | | |  |
| **2.2** | | Demontaža olučnih vertikala 12x12 cm, od pocinkovanog lima. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m' |  | m' | | 350,00 | |  | | |  |
| **2.3.** | | Demontaža krovnih opšivki od pocinkovanog lima -opšivke ležećih oluka, uvale, opšivke venaca, itd. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m' |  | m' | | 191,57 | |  | | |  |
| **2.4.** | | Demontaža solbanaka. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m' |  | m' | | 114,70 | |  | | |  |
| **2.5.** | | Pažljiv i detaljan pregled svih fasadnih površina i obeležavanje zona gde je malter oštećen i sa kojih treba obiti malter. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 1.050,00 | |  | | |  |
| **2.6** | | Obijanje maltera sa fasadnih zidova |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m2 stvarno obijenih površina sa odbijanjem otvora površine. Projektant daje procenu površina pod malterom, a stvarno obijene površine odrediće nadzorni inženjer na licu mesta. |  | m² | | 520.00 | |  | | |  |
| **2.7** | | Skidanje blatnog maltera sa tavanske konstrukcije. Sav šut pokupiti, utovariti i odvesti na deponiju. |  | m² | | 294,00 | |  | | |  |
| **2.8** | | Rušenje zida od bloka d=25cm. Rušenje izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m3 |  | m3 | | 4,10 | |  | | |  |
| **2.9** | | Pažljiva demontaža prozora, tako da se ne ošteti unutrašnji malter. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor |  | kom | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po komadu. |  |  | | 17,00 | |  | | |  |
|  | | površine do 2,00 m2 |  |  | | 78,00 | |  | | |  |
|  | | površine 2.00-5,00 m2 |  |  | |  | |  | | |  |
| **2.10** | | Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom, da se ne ošteti unutrašnji malter. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po komadu. |  | kom | |  | |  | | |  |
|  | | površine do 2,00-5,00 m2 |  |  | | 2,00 | |  | | |  |
|  | | površine preko 5,00 m2 |  |  | | 2,00 | |  | | |  |
|  | | **УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:** |  |  | |  | |  | | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **3** | | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |  |  | |  | |  | | |  |
| 3.1 | | Zidanje zida od bloka d=25cm u cementnom malteru. Pre zidanja blokove kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine od 2cm. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 2,50 | |  | | |  |
| 3.2 | | Malterisanje zidova podruma rabic malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati pletivo. Drugi sloj praviti sa čistim peskom bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 100,25 | |  | | |  |
| **3.3** | | Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 76,21 | |  | | |  |
|  | | **УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:** |  |  | |  | |  | | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **4** | | **ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** |  |  | |  | |  | | |  |
| **4.1** | | Nabavka materijala, isporuka i izrada termoizolacije na špaletnama oko prozora i spoljnih vrata . Termoizolacija se izvodi od ploča tvrde kamene vune d=2cm, koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.034 W/mK, gustine ρ=80.0kg/m³, klasa otpornosti na požar A1. Širina špaletni je oko 30 cm. Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2). (ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI). |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m' |  | m² | | 521,40 | |  | | |  |
| **4.2.** | | Nabavka materijala, isporuka i izrada termoizolacije plafona podruma.Termoizolacija se izvodi od ploča kamene vune d=5cm, koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.033 W/mK, gustine ρ=100.0kg/m³, klasa otpornosti na požar A1. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju PE folije. (ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, ). |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 188,00 | |  | | |  |
| **4.3.** | | Nabavka materijala, isporuka i izrada termoizolacije iznad međuspratne konstrukcije iznad I sprata, prema tavanskom prostoru i plafona koncertne sale. Termoizolacija se izvodi od ploča kamene vune d=16cm, koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.034 W/mK, gustine ρ=80.0kg/m³, klasa otpornosti na požar A1. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju PE folije. (ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI). |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 711,00 | |  | | |  |
| **4.4** | | Nabavka materijala, isporuka i izrada termoizolacije zida podruma (prema negrejanom podrumu). Termoizolacija se izvodi od ploča kamene vune d=10cm, koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.033 W/mK, gustine ρ=100.0kg/m³, klasa otpornosti na požar A1. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju PE folije. (ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI). |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m' | | 100,24 | |  | | |  |
| 4.5 | | Nabavka materijala, isporuka i izrada termoizolacije plafona podruma (prema negrejanom podrumu). Termoizolacija se izvodi od ploča kamene vune d=5cm, koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.033 W/mK, gustine ρ=100.0kg/m³, klasa otpornosti na požar A1. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju PE folije. (ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI). |  | m² | | 187,00 | |  | | |  |
|  | | **УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** |  |  | |  | |  | | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **5** | | **ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА** |  |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **5.1** | | Izrada i postavljanje PVC prozora, tipa REHAU ili sl. Prozore izraditi u svemu prema šemi stolarije. PVC prozori od visokootpornih tvrdih šestokomornih PVC profila, maksimalno dozvoljene provodljivosti 1.1W/m2K, otpornih na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bele boje, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Prozori su opremljeni kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (10 000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov po izboru projektanta. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM trostrukom gumom, vulkanizovanom na uglovima, na tri mesta. Otvaranje prema šemi stolarije. Zastakljivanje je trostrukim termo float staklom, maksimalno dozvoljene provodljivosti 0.8W/m2K, 4(float)-15(Ar)-4(float)-15(Ar)-4(low-E), od kojih je jedno staklo niskoemisiono. Ispuna je argonom.Prozori se na gradilište donose finalno obrađeni i upakovani. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po komadu |  | kom. | |  | |  | | |  |
|  | | dim. 125/45 POS 02 |  | kom. | | 6,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 100/65 POS 03 |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 125/170 POS 01 |  | kom. | | 75,00 | |  | | |  |
|  | | dim 180/150 POS 04 |  | kom. | | 3,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 60/65 POS 05 |  | kom. | | 9,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 120/60 POS 10 |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
| **5.2** | | Izrada i postavljanje zastakljenih dvokrilnih PVC vrata, tipa REHAU ili sl. Vrata izraditi u svemu prema šemi stolarije.PVC vrata od visokootpornih tvrdih šestokomornih PVC profila, maksimalno dozvoljene provodljivosti 1.1W/m2K, otpornih na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bele boje, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Vrata su opremljena kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (10 000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov po izboru projektanta, kvaka sa šildom, sigurnosna brava sa tri ključa. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM trostrukom gumom, vulkanizovanom na uglovima, na tri mesta. Zastakljivanje je trostrukim termo float staklom, maksimalno dozvoljene provodljivosti 0.8W/m2K, 4(float)-15(Ar)-4(float)-15(Ar)-4(low-E), od kojih je jedno staklo niskoemisiono. Ispuna je argonom. Vrata se na gradilište donose finalno obrađena i upakovana. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po komadu |  | kom. | |  | |  | | |  |
|  | | dim. 220/385 POS 06 |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 280/280 POS 07 |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
| **5.3** | | Izrada i postavljanje punih PVC vrata, tipa REHAU ili sl. Vrata izraditi u svemu prema šemi stolarije. PVC vrata od visokootpornih tvrdih šestokomornih PVC profila, maksimalno dozvoljene provodljivosti 1.1W/m2K, otpornih na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije, bele boje, sa ojačanim čeliečnim nerđajućim profilima. Ispuna krila PVC panel. Vrata su opremljena kvalitetnim okovom i sistemom učvršćivanja za osnovne PVC profile za dugotrajno korišćenje (10 000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja). Okov po izboru projektanta, sigurnosna brava sa tri ključa i kvaka, po šemi vrata. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM trostrukom gumom, vulkanizovanom na uglovima, na tri mesta. Vrata se na gradilište donose finalno obrađena i upakovana. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po komadu |  | kom. | |  | |  | | |  |
|  | | dim. 110/210 POS 09 |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 200/240 POS 08 |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | **УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:** |  |  | |  | |  | | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **6** | | **БРАВАРСКИ РАДОВИ** |  |  | |  | |  | | |  |
| **6.1** | | Izrada i postavljanje dvokrilnih metalnih vrata. Krilo vrata je vrata je od čeličnih kutijastih profila dimenzija, 50x50mm, obostrano obloženo ravnim čeličnim limom d=1 mm, sa ispunom od termoizolacionog panela u punoj širini vrata.Žaluzina je u donjoj polovini vrata, u metalnom ramu od profila "L" 50x50x4mm. Pera žaluzine su od čeličnog bojenog lima. Sa unutrašnje strane postaviti pocinkovanu mrežu za zaštitu od insekata. Ram i pera žaluzine bojiti bojom za metal, uz prethodnu antikorozivnu zaštitu.Okov odgovarajući za ovakav tip vrata, tipa Hafele ili sl. Vrata su snabdevena sa tri šarke s kugličnim ležajevima. Kvaka sa šildom, brava sa tri ključa po izboru projektanta. Mehanizam za samozatvaranje na svakom krilu, tipa Geze ili sl.Završna obrada svih metalnih elemenata vrata je farbanje bojom u završnom tonu po izboru investitora i projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. U slučaju dvokrilnih vrata krila su istih širina s tim što je jedno krilo ima mogućnost zabravljivanja, gore u štok i dole u pod. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po komadu |  | kom. | |  | |  | | |  |
|  | | dim. 200/240 sa žaluzinom |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
|  | | dim. 140/240 sa žaluzinom |  | kom. | | 1,00 | |  | | |  |
|  | | **УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:** |  |  | |  | |  | | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **7** | | **СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ** |  |  | |  | |  | | |  |
| **7.1** | | Oblaganje plafona akustičnim protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sa izradom jednostruke čelične potkonstrukcije, sistem Knauf D112. Razred vatrootporne zaštite F90, samo sa donje strane. Jednostruku potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | Obračun po m² |  | m² | | 372,00 | |  | | |  |
|  | | **УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:** |  |  | |  | |  | | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **ФАСАДНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
| **8.1** | Nabavka materijala, isporuka i izrada sloja termoizolacije fasadnih zidova - kontaktna fasada sa svim potrebnim slojevima. Završni sloj, dekorativni silikatni malter. Termoizolacija se izvodi od ploča tvrde kamene vune d=15cm, koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.034 W/mK, gustine ρ=80.0kg/m³, klasa otpornosti na požar A1. Lepak za lepljenje fasadne vune d=15cm se nanosi ručno ili mašinski, tako da površina koja je lepljena bude pokrivena sa najmanje 60%. Ovo se postiže sa ivično-trakastom metodom. Širina traka treba da je 5cm, a visina 2cm. Lepljenje vune vršiti lepkom za lepljenje i armiranje, tipa ROFIX, ispitanim prema ETAG-u 004, pritisne čvrstoće 4N/mm2 na 28 dana prema EN 1015-11, elastični modul 4000 N/mm2, otpornosti na udarce ˃10J, paropropusnosti μ 15 prema EN 1015-19. Ploče se postavljaju u ravnini i tesno priljubljene i povezane uzdužnom izmeničnom vezom. Prepusti ploča moraju biti minimalno 25cm. |  |  |  |  |  |
|  | Zbog dopuštenih odstupanja u merama izolacijskog materijala fuge širine do 4mm (HUPFAS) ili>2 mm moraju se ispuniti istim izolacijskim materijalom, a fuge manje od navedenih odstupanja odgovarajućom penom koja je propisana od proizvođača. Za smanjivanje mogućnosti pojave hladnih mostova lepak ne sme biti u fugama. Kod otvora ploče se moraju tako postaviti da se fuga kod spojeva ploča ne nastavlja na ivicu otvora. |  |  |  |  |  |
|  | Dva do tri dana nakon lepljena vune nanosi se sistemski lepak i mase za armiranje, tipa RÖFIX zupčastim gleterom i nazubljuje se istim gleterom. Armirani sloj mora imati debljinu 5 mm u kome se utapa gruba staklena mrežica P50. Dodatno armirati zaštitnom mrežicom lepkom u lepku fleksibilni lepak, nazivne debljine 3mm, armira se sa nosivom mrežicom (15x15), sve tipa ROFIX. U svežu masu za armiranje se postavlja staklena mrežica za armiranje vertikalno ili horizontalno sa preklopima najmanje 10 cm. Staklena mrežica za armiranje bi trebala da bude u spoljnoj trećini armirajućeg sloja. Armaturni sloj se obavezno nanosi u jednom radnom koraku. |  |  |  |  |  |
|  | Tiplovanje se vrši sa minimalno 6 -8tiplova /m² zavisno od statičkog proračuna. U područiju ivica objekta može se povećati broj tiplova. Dužina tiplova se određuje prema debljina lepka + debljina TI ploče. Tipl treba da je utapajući s plastičnim delom i čeličnim ekserom.Potrebno je izvršiti pretpremaz za pastozne završne maltere na osnovnim malterima i masama za izravnjavanje tipa RÖFIX Putzgrund Premium u beloj boji.Minimalna debljina završnog sloja kod pune strukture je 1,5mm a kod rajbovane strukture je 2 mm. Strukturisani završni malter tipa RÖFIX KHP akrilni završni malter, otporan na vremenske uticaje za fasade na TIS i osnovnim malterima. Podloga mora biti suva, nosiva i bez nečistoća. Minimalno pre nanošenja završnog maltera, podlogu dobro premazati predpremazom. Obavezna je obrada svih uglova i ivica ugaonim i okapnim profilom. Sistem fasade mora biti ispitan prema ETAG-u 004 |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² |  | m² | 1.000,00 |  |  |
| **8.2** | Nabavka materijala, prevoz i izrada špaletni oko otvora na fasadi d=2-3cm po sistemu “kontaktne fasade”, tvrdim pločama kamene vune Knauf Insulation (FKD-S Thermal) ili odgovarajuće, sa istim ili boljim karakteristikama koeficijenta prolaznosti toplote i gustine, kao i PP zaštite na fasadama objekta. Debljina kamene vune je 2-3cm, minimalna gustina 110kg/m³, klase negorivosti A1). Lepljenje vune vršiti RÖFIX Unistar Light-om, lepkom za lepljenje i armiranje ili odgovaraju}im. Lepak je sistemski i ispitan je prema ETAG-u 004. Nakon ugradnje kamene vune izvršiiti premazivanje lepkom u dva sloja, sa ugradnjom staklene mrežice za armiranje te`ine 145gr/m2 ili ve}e u prvi sloj. Spojevi mrežice se rade sa 10% preklopa. Na spoju vune i otvora ugraditi RÖFIX APL 3D (ili odgovrajuće) priključni profil za prozore sa mrežicom i zaštitnom lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata sa trajnom zaštitom od udara kiše na svim potrebnim mestima. |  |  |  |  |  |
|  | Na svim ivicama ugraditi ugaonu lajsnu sa mrežicom i okapni profil koji su satavni deo kompletnog sistema fasade.Nakon sušenja od minimalno 7 dana preko nazubljenog maltera nanosi se podloga-pretpremaz za pastozne završne maltere RÖFIX Putzgrund Premium ili odgovaraju}e u tonu najsli~nijem završnom malteru. Podloga mora biti suva, nosiva i bez nečistoća. Kao završni sloj nanosi se vodoodbojni, paropropusni strukturisani završni malter RÖFIX SISI ili odgovaraju}i silikonsko-silikatni, pune strukture i debljine 1.5mm, otporan na vremenske uticaje. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  | m' | 390,00 |  |  |
| **8.3** | Nabavka materijala, prevoz i izrada termoizolovane fasade zidova na sokli od ekstrudiranog polistirena (XPS) d=10cm, u promenljivoj visini od 30 do 50cm lepljenjem za fasadne zidove, gletovanjem hidroizolacionim premazom na polimercementnoj bazi Rofix Optiflex 1K ili odgovarajući na mrežici u dva sloja i završnom obradom u vidu dekorativnog fasadnog maltera od kamena sa pojačanom zaštitom od UV zračenja i pojačanom vodoodbojnošću tipa ,,Kulirplast 1.8 Premium'' proizvodjača "ROFIX" ili odgovarajuće. U podnožju staviti zaptivnu traku. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² |  | m² | 120,75 |  |  |
|  | **УКУПНО ФАСАДНИ РАДОВИ:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **МОЛЕРСКО ФАСАДНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
| **9.1** | Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona podruma, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² |  | m² | 287,24 |  |  |
| **9.2** | Bojenje gletovanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² |  | m² | 650,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО МОЛЕРСКО ФАСАДНИ РАДОВИ:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
| **10.1** | Nabavka materijala, isporuka i izrada krovnih opšivki pocinkovanim plastificiranim limom r.š. 60 cm. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  | m' | 638,00 |  |  |
| **10.2** | Nabavka materijala, isporuka i montaža oluka od pocinkovanog lima. Horizontalni oluci su kvadratnog profila , preseka 16/14cm., vertikalni takodje kvadratnog profila , preseka 12/12cm. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |  |
|  | horizontalni oluci preseka 16/14cm. |  | m' | 200,00 |  |  |
|  | vertikalni oluci, preseka 12/12cm. |  | m' | 200,00 |  |  |
| **10.3** | Nabavka materijala, isporuka i montaža solbanaka od plastificiranog aluminijumskog lima. Razvijena širina solbanaka je 55cm. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  | m' | 200,00 |  |  |
|  | **УКУПНО ЛИМАРСКИ ФАСАДНИ РАДОВИ:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **РАЗНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
| **11.1** | Nabavka materijala, isporuka i izrada plafona u podrumu . Plafon se izradjuje preko termoizolacije od tvrde kamene vune postavljanjem mrežice i nanošenjem izravnavajućeg sloja od polimerizovanog cementnog lepka u dva sloja. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² |  | m² | 187,00 |  |  |
| **11.2** | Čišćenje i pranje stakala na prozorima i vratima od raznih prljavština posle završetka svih radova na fasadi. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². |  | m² | 370,00 |  |  |
| **11.3** | Čišćenje i pranje trotoara po završetku svih radova. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m² | 220,00 |  |  |
| **11.4** | Montaža gromobranske instalacije sa nosačima za novoizvedenu konstrukciju |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  | m' | 200,00 |  |  |
| **11.5** | Nabavka i ugradnja table sa natpisom imena ustanove |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  | kom | 1,00 |  |  |
| **11.6** | Svi razni, nepredviđeni i naknadni radovi, koji nisu mogli biti sagledani pozicijama ovog Predmera i predračuna. |  |  |  |  |  |
|  | Procenjeno ~3% od ukupne vrednosti svih Građevinsko - zanatskih radova |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШОМО ДУШАН СКОВРАН ЋУПРИЈА** | | | | | | | |
|  | **II**  **II ТЕРМОТЕХНИЧКE ИНСТАЛАЦИЈE** | | | | | | | |
|  |
| **Позиција**  **1** | **Назив радова**  **2** |  | **ј.мере**  **3** | **Количина**  **4** | **Јединична цена без ПДВ-аукупно**  **5** | | **Укупна цена без ПДВ-а**  **6** | |
|  | **КОТЛАРНИЦА** |  |  |  |  | |  | |
| **1.1.** | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe frekventno regulisane, kotlovske, na povratu montirane i za zaštitu hladnog kraja kotla, oznaka MK1,slično kao proizvođač Grundfos,  tip: MAGNA3 25-100, G1 1/2", PN10 sa montažnim materijalom i sledećim karakteristikama: |  | пауш. |  |  | |  | |
|  | Q=6997l/h;dp=30kPa;9-153W;0.09-0.91A;1ph;230V;50Hz |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
| **1.2** | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe frekventno regulisane, za grejna tela muzičke škole, oznaka MK3,slično kao proizvođač Grundfos,  tip: MAGNA3 25-100, G1 1/2", PN10 sa montažnim materijalom i sledećim karakteristikama: |  |  |  |  | |  | |
|  | Q=2843l/h;dp=31,52kPa;9-153W;0.09-0.91A;1ph;230V;50Hz |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
| **1.3** | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe frekventno regulisane, za grejna tela koncertne sale, oznaka MK4,slično kao proizvođač Grundfos,  tip: MAGNA3 25-80, G1 1/2", PN10 sa montažnim materijalom i sledećim karakteristikama: |  |  |  |  | |  | |
|  | Q=1602l/h;dp=32.5kPa;9-116W;0.09-1.02A;1ph;230V;50Hz |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
| **1.4** | Isporuka i ugradnja zatvorene ekspanzione posude sa vrećom od butila nepropusnom za vazduh u skladu sa EN 13831. CE konstrukcija testirana u skladu sa PED/DEP 97/23/EC, sa osiguranom pregradnom slavinom i slavinom za ispust. ɸ560 x 1451 mm; R3/4"; nominalna zapremina: 300 l; p max: 6 bar. Pre povezivanja posude na sistem podesiti predpritisak u posudi na p0= 1,5 Bar. Proizvođač: IMI Hydronic-PNEUMATEX; tip: Statico SU 300.3 ili slično |  | kom | 1,00 |  | |  | |
| **1.5** | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila sličnog kao proizvođač IMI TA Hydronic DSV15 -3H G1/2" /G3/4" sa oprugom u kompletu sa montažnim materijalom |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
| **1.6** | Isporuka i montaža hidrauličke skretnice slične kao proizvođač Hoval tip:MH65 za kapacitet do 180kW na dt=20C sa priključcima DN65. Zavarena posuda sa prirubničkim priključcima, sa nožicom za podešavanje visine od h=1m do h=1,4m. Automatski odzračni ventil na vrhu a na dnu slavina za pražnjenje. Čaura za senzor temperature. Magnetni separator u hidrauličkoj skretnici. Radni pritisak 6bar a temperatura radna do Tmax=130C |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
| **1.7** | Isporuka i montaža leptir ventila sličnog kao proizvođača FAF3500 sa montažnim i zaptivnim materijalom, kontraprirubnicama i vijčanim materijalom |  | пауш. |  |  | |  | |
|  | DN65 PN16 |  | kom | 6,0 |  | |  | |
| **1.8** | Isporuka i montaža kuglastog navojnog ventila sličnog kao proizvođač IMI Hydronic tip:GLOBO H sa kućištem i kuglom od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, Tmax=120C isporučiti sa vezivnim i zaptivnim materijalom |  |  |  |  | |  | |
|  | DN50(2") PN16 |  | kom | 6,0 |  | |  | |
|  | DN40(1 1/2") PN16 |  | kom | 4,0 |  | |  | |
|  | DN25(1") PN16 |  | kom | 2,0 |  | |  | |
| **1.9** | Isporuka i montaža gumenih kompenzatora koji se montiraju iza i ispred pumpe sličnih kao FAF 5060 u kompletu sa montažnim i zaptivnim materijalom, kontraprirubnicama i vijčanim materijalom |  |  |  |  | |  | |
|  | DN40 PN16 |  | kom | 4,0 |  | |  | |
| **1.10** | Isporuka i montaža nepovratnih klapni sličnog kao proizvođača FAF2300 u kompletu sa montažnim i zaptivnim materijalom, kontraprirubnicama i vijčanim materijalom |  | kom | 4,00 |  | |  | |
|  | DN50 PN16 |  | kom | 2,00 |  | |  | |
|  | DN40 PN16 |  | kom | 2,00 |  | |  | |
| **1.11** | Isporuka i montaža hvatača nečistoće sličnog kao proizvođača FAF2500 sa montažnim i zaptivnim materijalom, kontraprirubnicama i vijčanim materijalom |  |  |  |  | |  | |
|  | DN50 PN16 |  | kom | 1,00 |  | |  | |
|  | DN40 PN16 |  | kom | 1,00 |  | |  | |
| **1.12** | Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi izrađenih u skladu sa EN219-1 i EN219-2, hidroispitanih, sa posedovanjem sertifikata EN10204/2.2, sledećih dimenzija: |  |  |  |  | |  | |
|  | DN65 (Ø76,1x3,5) |  | m | 20,00 |  | |  | |
|  | DN50 (Ø60,3x3,5) |  | m | 18,00 |  | |  | |
|  | DN40 (Ø48,3x3,25) |  | m | 20,00 |  | |  | |
| **1.13** | Za hamburške lukove,redukcije,mufove, dupli nipl, holendere,zaptivni materijal,hilzne,nosače cevi i obujmice,materijal za zavarivanje predviđa se 50% od pozicije 1 |  | 0,5 |  |  | |  | |
| **1.14** | Čišćenje čeličnih cevi od korozije, antikorozivna zaštita u dva sloja i farbanje bojom otpornom na visoke temperature do 150C |  | m2 | 20,00 |  | |  | |
| **1.15** | Isporuka i montaža izolacije čeličnog cevovoda koja prolazi kroz negrejani prostor koja se sastoji od Al lima deblline 0,6mm i mineralne vune 40mm. |  | m2 | 20,00 |  | |  | |
| **1.16** | Isporuka i montaža kolektora-razdelnika DN100 , L=1,2m sa priključcima L=100mm sa leva na desno i sa rastojanjima osnim: 100mm sa kraja, DN50,400mm između,DN40,400mm između,DN50,300mm od desnog kraja, za pražnjenje DN25 sa kontra strane i 200mm od desnog kraja, sa nosačima i izolovan u Al limu i 40mm mineralne vune |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
| **1.17** | Isporuka i montaža kolektora-razdelnika DN100 , L=1,1m sa priključcima L=100mm sa leva na desno i sa rastojanjima osnim: 200mm sa kraja, DN50,400mm između,DN40,400mm između,DN50,100mm od desnog kraja, za pražnjenje DN25 sa kontra strane i 200mm od desnog kraja, sa nosačima i izolovan u Al limu i 40mm mineralne vune |  | kompl | 1,00 |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | **УКУПНО КОТЛАРНИЦА** |  |  | |  |  | | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **АУТОМАТИКА,МЕРЕЊЕ И ДЕЛОВИ РАЗВОДНОГ ОРГАНА** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Isporuka i montaža kotlovskog digitalnog regulatora, za automatiku postojećeg kotla na lako lož ulje tip mip TIMO 160TV snage 160kW, sličnog kao proizvođač Hoval tip Top Tronic E/E13.4, kao komandne table koja omogućava ručni i automatski rad kotla. Omogućava konstantnu i kliznu regulaciju grejnih krugova i sanitarne vode čime štedi rad gorionika. Regulator ima sledeće funkcije: -regulacija jednostepenog,dvostepenog,klizno dvostepenog i modulisanog gorionika -regulacija i veza sa regulatorima dva grejna kruga  -zaštita hladnog kraja kotla -krug sanitarne tople vode  -mogućnost programiranja  -regulacija kotlovske vode na osnovu spoljne temperature ili prema zadatoj vrednosti -daljinsko rukovanje i praćenje -brojač uključivanja gorionika -merač vremena rada -samotestiranje sa dijagnozom greške i memorija tih grešaka -zaštita od mraza -mogućnost priključenja na BMS -maks polazna temperatura 90C |  |  |  |  |  |
|  | Obim isporuke: -Kućište -Top Tronic E kontrolni modul sa ekranom osetljivim na dodir -Top tronic E osnovni modul za generator toplote -kontroler loženja OFA -sigurnosni graničnik temperature 110C -topljivi osiigurač 10A -kabel za spajanje gorionika i komandne table , L=5m -spoljni senzor temperature AF/2P/K -1x uronski senzor sa utičnicom TF/2P/5/6/T/S1, L=5m -1xnalegajući senzor sa utičnicom ALF/2P/4/T/S1, L=4m -RAST 5 utičnice |  |  |  |  |  |
| **2.2** | Isporuka i montaža modula za automatiku grejni krug/sanitarna topla voda sličnog kao Hoval tip TTE- HK/WW, sa integrisanim funkcijama: -1 grejni krug bez mešača  -1 grejni krug sa mešačem -1 krug sanitarne tople vode -veza sa kotlovskim regulatorom i modulom za proširenje -druge dodatne funkcije Obim isporuke: -modul -utičnica za izlaz 230V(pumpa direktnog kruga, pumpa mešnog kruga) -utičnica za izlaz 2x230V (mešač) -utičnica za optocoupler ulaz (senzor polazne temperature) -2x utičnice za senzor -utičnica za ulaz 0-10V -šina sa priborom za montažu |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.3** | Isporuka i montaža modula za proširenje automatike, ulaznih i izlaznih signala za grejne krugove, sličnog kao Hoval tip TTE- FE/ HK, sa integrisanim funkcijama: -1 grejni krug bez mešača  -1 grejni krug sa mešačem -veza sa osnovnim modulom -druge dodatne funkcije Obim isporuke: -modul -šina sa priborom za montažu -trakasti kabl za povezivanje na BUS -napojni kabl -1xnalegajući senzor ALF 2P/4/T, L=4m -utičnica za izlaz 230V(pumpa direktnog kruga i pumpa mešnog kruga) -utičnica za izlaz 2x230V(mešač) -utičnica za optocoupler ulaz (senzor polazne temperature) -2xutičnica za senzor -utičnica za ulaz 0-10V |  | kompl | 1,0 |  |  |
| **2.4** | Isporuka i montaža zidne kutije za pakovanje modula, slično kao proizvođača Hoval tip:WG-360,izgrađen od čeličnog lima, plastificirana sa RAL3000, sa zaštitom IP20, omogućava razne varijante montaže sa uvodnicama na dole ili na gore, sa šinama , vezicama i montažnim priborom,dimenzije 360x230x102 |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.5** | Isporuka i montaža ultrazvučnog merila toplotne energije, tip: CF ECHO 20/2,5 proizvod: "Itron" ili sl. dimenzije: DN20 PN16, G1B priključak na instalaciju, nominalni protok: Qp=2,5m3/h, sa računskom jedinicom i sondama temperature, sa čaurama za montažu sondi, sa žigom Direkcije za mere o prvom pregledu, namenjeno za cirkulacioni krug potkrovlje, sa baterijom 3,6V BC ( 12 godina), sa displejem računske jedinice na kome se mogu očitati: -Utrošak energije ukupno ili za neki period -Protok i snaga -napojna i povratna temperatura -vreme rada -alarmi:protoka, napajanja,temperature itd u kompletu sa montažnim materijalom |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.6** | Isporuka i montaža ultrazvučnog merila toplotne energije, tip: CF ECHO 25/3,5 proizvod: "Itron" ili sl. dimenzije: DN25 PN16, G1-1/4"B priključak na instalaciju, nominalni protok: Qp=3,5m3/h, sa računskom jedinicom i sondama temperature, sa čaurama za montažu sondi, sa žigom Direkcije za mere o prvom pregledu, namenjeno za cirkulacioni krug prizemlje, sa baterijom 3,6V BC ( 12 godina), sa displejem računske jedinice na kome se mogu očitati: -Utrošak energije ukupno ili za neki period -Protok i snaga -napojna i povratna temperatura -vreme rada -alarmi:protoka, napajanja,temperature itd u kompletu sa montažnim materjalom |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.7** | Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila na mešnom kotlovskom krugu , za zaštitu hladnog kraja kotla, slično proizvođaču Hoval tip B3G460-2" Rp=2". kvs=40,dp= 1,5kPa za q=6997 l/h, radni pritisak do 10bar a maskimalna radna temperatura 110C,sa fitinzima za spajanje sa cevovodom, sa elektromotornim pogonom NR230-20NB ,3položajni , 230V,50Hz;3,5W;obrtni moment 110Nm;prelazno vreme 140sekundi; DN50;kvs=40 |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.8** | Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila na mešnom radijatorskom krugu muzičke škole , slično proizvođaču Hoval tip B3G460-6/4" Rp=6/4". kvs=26,dp= 1,5kPa za q=2843 l/h, radni pritisak do 10bar a maskimalna radna temperatura 110C,sa fitinzima za spajanje sa cevovodom, sa elektromotornim pogonom NR230-20NB, 3položajni , 230V,50Hz;3,5W;obrtni moment 110Nm;prelazno vreme 140sekundi; DN40;kvs=26 |  | kompl | 1.00 |  |  |
| **2.9** | Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila na mešnom radijatorskom krugu muzičke škole , slično proizvođaču Hoval tip B3G460-5/4" Rp=5/4". kvs=18,dp= 1kPa za q=1602 l/h, radni pritisak do 10bar a maskimalna radna temperatura 110C,sa fitinzima za spajanje sa cevovodom, sa elektromotornim pogonom NR230-20NB, 3položajni , 230V,50Hz;3,5W;obrtni moment 110Nm;prelazno vreme 140sekundi; DN32;kvs=18 |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.10** | Isporuka i montaža presostata minimalnog pritiska grejne vode sličan kao proizvođača Danfoss tip RT200,0-6bar,sa ručnim resetom i potrebnim materijalom za montažu i vezu sa kotlovskim regulatorom |  | kompl | 1,00 |  |  |
| **2.11** | Isporuka i montaža termomanometra za toplu vodu kao sličan proizvođaču SLOVARM tip80 sa montažnom čaurom za merenje temperature vode u cevima i sa opsegom mernim od 0 do 120C i 0-6bar u kompletu sa montažnim materijalom |  | kompl | 6,00 |  |  |
| **2.12** | Isporuka i montaža stavki potrebnih za ugradnju u postojeći Elektro orman kotlarnice zbog proširenja broja cirkulacionih pumpi i automatike rada kotla i grejnih krugova |  |  |  |  |  |
|  | \*tropolni grebenasti prekidač, 400V, 50Hz, GS25, ( 0-1 ) za ručno uključivanje svake pumpe |  | kom | 3,00 |  |  |
|  | \* tropolni kontaktor 9A, 400V, AC3 komandni napon 230V AC,  1NO + 1NC pomoćni kontakt, za automatsko uključivanje cirkulacionih pumpi |  | kom | 3.00 |  |  |
|  | \*motorni zaštitni prekidač sa bimetalnom zaštitom, ručnim i automatskim resetom i pomoćnim kontaktima sl. tipu GV2ME16(0,1-0,16A)+GV-AE11 (Schneider electric) za svaku cirkulacionu pumpu |  | kom | 3,00 |  |  |
|  | Sitni nespecificirani montažni materijal: bakarne sabirnice, uvodnice, priključne kleme, papučice, P/F provodnik, pločice za obeležavanje, oznake klema i provodnika, PVC kanalice, Cu pletenica i dr. |  | pauš. |  |  |  |
|  | Kabliranje od RO do potrošača u podstanici kako novih tako i postojećih |  | pauš.  komplet | 1,00 |  |  |
|  | **УКУПНО АУТОМАТИКА,МЕРЕЊЕ И ДЕЛОВИ РАЗВОДНОГ ОРГАНА:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **ГРЕЈНА ТЕЛА МУЗИЧКА ШКОЛА** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | .  Isporuka i montaža termostatskog radijatorskog ventila sa termoglavom, sa automatskim ograničenjem protoka, navojni, PN10, tmax=120°C. Zahtevani protok se podešava direktno na ventilu. Ventil ima sledece funkcije: kontrolna, ograničenja protoka i zatvaranje. Kućište od mesinga, zaptivno sedište EPDM. Telo ventila prema sledećim zahtevima:– KEYMARK sertifikovano i testirano prema DIN EN 215. Termostatska glava: sa skrivenim podešavanjem, u antivandal izvedbi, izdržava opterećenje od 1000N, termostat punjen tečnošću, maksimalnim histerezisom od 0,2 K, M 30 x 1.5 navojna veza za vezu sa ventilom, opseg podešavanja 8 °C – 26 °C. Fabrički podešen na 150 l/h. Max. diferencijalni pritisak: 60 kPa Min. diferencijalni pritisak:  10 – 100 l/h = 10 kPa 100 – 150 l/h = 15 kPa Proizvođač: IMI Hydronic-HEIMEIER ili slično tip ventila: Eclipse-F tip glave:B |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi levi |  | kom | 15,00 |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi desni |  | kom | 32,00 |  |  |
| **3.2** | Isporuka i montaža radijatorskog navijka, navojnog, PN10, tmax=120°C sa funkcijom regulacije i zatvaranja, sa kućištem od mesinga,  Proizvođač: IMI Hydronic-HEIMEIER ili slično tip ventila: Regutec F sa potrebnim materijalom za zaptivanje i spajanje sa postojećim cevovodom i grejnim telima |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi levi |  | kom | 15,00 |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi desni |  | kom | 32,00 |  |  |
| **3.3** | Isporuka i montaža ručnih odzračnih ventila za ugradnju na grejna tela proizvođač slično proizvođačuCaleffi |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi desni |  | kom | 15,00 |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi levi |  | kom | 32,00 |  |  |
| **3.4** | Isporuka i montaža radijatorskih redukcija, čepova, spojnica i zaptivača koje treba zameniti na postojećim grejnim telima |  |  |  |  |  |
|  | Čepovi za radijatore |  | kom | 47,00 |  |  |
|  | Redukcije 5/4"-1/2" levi |  | kom | 62,00 |  |  |
|  | Redukcije 5/4"-1/2" desni |  | kom | 77,00 |  |  |
|  | Spojnice 5/4” |  | kom | 47,00 |  |  |
|  | Zaptivači 5/4” |  | kom | 47,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА МУЗИЧКА ШКОЛА:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ КОНЦЕРТНА САЛА** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Isporuka i montaža grejnih tela, livenih radijatora, na potkrovlju objekta,proizvod "RADIJATOR" Zrenjanin, tip "TERMIK2" ili sličan za radni pritisak 4 bara, maksimalne radne temperature 110C sledećih veličina |  |  |  |  |  |
|  | 800 između priključ/160širina;192W za režim 90C/70C/20C |  | članaka | 160,00 |  |  |
|  | 600 između priključ/160širina;157W za režim 90C/70C/20C |  | članaka | 57,00 |  |  |
| **4.2** | Isporuka i montaža radijatorskih redukcija, čepova, spojnica i zaptivača za formiranje grejnih tela – livenih radijatora na potkrovlju objekta: |  |  |  |  |  |
|  | Čepovi za radijatore |  | kom | 19,00 |  |  |
|  | Redukcije 5/4"-1/2" levi |  | kom | 38,00 |  |  |
|  | Redukcije 5/4"-1/2" desni |  | kom | 48,00 |  |  |
|  | Spojnice 5/4” |  | kom | 40,00 |  |  |
|  | Zaptivači 5/4” |  | kom | 40,00 |  |  |
| **4.3** | Isporuka i montaža elemenata za nošenje livenih radijatora |  |  |  |  |  |
|  | konzola "RKP" |  | kom | 38,00 |  |  |
|  | nosač "NGR" |  | kom | 38,00 |  |  |
|  | odstojnic "ROGL" |  | kom | 38,00 |  |  |
| **4.4** | Isporuka i montaža termostatskog radijatorskog ventila sa termoglavom, sa automatskim ograničenjem protoka, navojni, PN10, tmax=120°C. Zahtevani protok se podešava direktno na ventilu. Ventil ima sledece funkcije: kontrolna, ograničenja protoka i zatvaranje. Kućište od mesinga, zaptivno sedište EPDM. Telo ventila prema sledećim zahtevima:– KEYMARK sertifikovano i testirano prema DIN EN 215. Termostatska glava: sa skrivenim podešavanjem, u antivandal izvedbi, izdržava opterećenje od 1000N, termostat punjen tečnošću, maksimalnim histerezisom od 0,2 K, M 30 x 1.5 navojna veza za vezu sa ventilom, opseg podešavanja 8 °C – 26 °C. Fabrički podešen na 150 l/h. Max. diferencijalni pritisak: 60 kPa Min. diferencijalni pritisak:  10 – 100 l/h = 10 kPa 100 – 150 l/h = 15 kPa Proizvođač: IMI Hydronic-HEIMEIER ili slično tip ventila: Eclipse-F tip glave:B |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi levi |  | kom | 7,00 |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi desni |  | kom | 12,00 |  |  |
| **4.5** | Isporuka i montaža radijatorskog navijka, navojnog, PN10, tmax=120°C sa funkcijom regulacije i zatvaranja, sa kućištem od mesinga,  Proizvođač: IMI Hydronic-HEIMEIER ili slično tip ventila: Regutec F sa potrebnim materijalom za zaptivanje i spajanje sa postojećim cevovodom i grejnim telima |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi levi |  | kom | 7,00 |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi desni |  | kom | 12,00 |  |  |
| **4.6** | Isporuka i montaža ručnih odzračnih ventila za ugradnju na grejna tela proizvođač slično proizvođačuCaleffi |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi desni |  | kom | 12,00 |  |  |
|  | DN15 (R1/2") PN10, pravi levi |  | kom | 7,00 |  |  |
| **4.7** | Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi izrađenih u skladu sa EN219-1 i EN219-2, hidroispitanih, sa posedovanjem sertifikata EN10204/2.2, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |
|  | DN40 (Ø48,3x3,25) |  | m | 70,00 |  |  |
|  | DN32(Ø42,4x3,25) |  | m | 12,00 |  |  |
|  | DN25(Ø33,7x3,25) |  | m | 40,00 |  |  |
|  | DN20 (Ø26,9x2,6) |  | m | 50,00 |  |  |
|  | DN15(Ø21,3x2,6) |  | m | 120,00 |  |  |
| **4.8** | Za hamburške lukove,redukcije,mufove, dupli nipl, holendere,zaptivni materijal,hilzne,nosače cevi i obujmice,materijal za zavarivanje predviđa se 50% od pozicije 1 |  | 0,5 |  |  |  |
| **4.9** | Čišćenje čeličnih cevi od korozije, antikorozivna zaštita u dva sloja i farbanje bojom otpornom na visoke temperature do 150C |  | m2 | 10 |  |  |
| **4.10** | Isporuka i montaža izolacije čeličnog cevovoda koja prolazi kroz negrejani prostor koja se sastoji od Al lima deblline 0,6mm i mineralne vune 40mm. Obuhvatiti i postojeći cevovod prizemlja koji delimično nema izolaciju |  | m2 | 30 |  |  |
| **4.11** | Isporuka i montaža odzračnih sudova koji se izrađuju od DN100 X250mm dužine u kompletu sa priključcima za signalne vodove sa vertikale i prema podstanici na vrhu vertikale |  | kompl | 2 |  |  |
|  | **УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ КОНЦЕРТНЕ САЛЕ:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
| **5.1** | Pripremni radovi - početne aktivnosti,priprema magacina, upoznavanje sa projektima i dokumentacijom uz obavezu Izvođača radova da svaku uočenu nepravilnost u projektu prijavi Nadzornom organu investitora. Formiranje priručnog magacina i gradilišne dokumentacije. |  | paušal. |  |  |  |
| **5.2** | Demontaža grejnih tela,ispiranje i ponovna montaža |  | paušal |  |  |  |
| **5.3** | Ispiranje cevne instalacije vodom do pojave bistre vode |  | paušal |  |  |  |
| **5.4** | Prepravka cevne mreže zbog ugradnje novih ventila |  | paušal. |  |  |  |
| **5.5** | Čišćenje filtera iz hvatača nečistoće |  | paušal. |  |  |  |
| **5.6** | Punjenje i pražnjene instalacije grejanja |  | paušal. |  |  |  |
| **5.7** | Odzračavanje instalacije usled vršenih proba |  | paušal. |  |  |  |
| **5.8** | Ispitivanje instalacije na čvrstoću |  | paušal. |  |  |  |
| **5.9** | Tople i hladne hidrauličke probe |  | paušal. |  |  |  |
| **5.10** | Balansiranje sistema radijatorskog grejanja pomoću radijatorskih ventila i navijaka njihovim postavljanjem u položaj pretpodešavanja |  | paušal. |  |  |  |
| **5.11** | Formiranje zapisnika o ispiranju instalacija, ispitivanju na čvrstoću, toplim i hladim probama koju potpisuju nadzor odgovorni izvođač i predstavnik investitora |  |  |  |  |  |
| **5.12** | Koordinacija sa instalaterima elektro instalacija radi pravilne montaže automatike i spajanja sa RO u podstanici.Probe i sačinjavanje zapisnika o uspešnom radu koji će zajedno da potpišu:nadzor,odgovorni izvođač mašinskih i odgovorni izvođač elektro instalacija |  | paušal. |  |  |  |
| **5.13** | Završni radovi-odvoženje šuta, materijala, alata zatvaranje gradilišta |  | paušal. |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:** |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са јединицом мере (које су наведене у колони 3);
* у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваку ставку тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

**Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет радова** | **без ПДВ-а** |
| **I ГРАЂЕВИНАКИ РАДИВИ** |  |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 1. ДЕMOНTАЖЕ И РУШЕЊЕ |  |
| 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| 1. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 1. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |
| 1. БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| 1. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 1. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 1. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| 1. ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| 1. РАЗНИ РАДОВИ |  |
| Укупна цена за грађевинске радове без ПДВ-а, |  |  |
| **II ТЕРМОТЕХНИЧКE ИНСТАЛАЦИЈE** |  |
| 1. КОТЛАРНИЦА |  |
| 1. АУТОМАТИКА, МЕРЕЊЕ И ДЕЛОВИ РАЗВОДНОГ ОРГАНА |  |
| 1. ГРЕЈНА ТЕЛА МУЗИЧКА ШКОЛА |  |
| 1. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ КОНЦЕРТНЕ САЛЕ |  |
| 1. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| Укупна цена за термотехничке инсталације без ПДВ-а, |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈАРАДОВА** | Без ПДВ-а | ПДВ 20% | Са ПДВ-ом |
| Укупна цена за јавну набавку радова – на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја **( Збир позиција I и II) без ПДВ-а; односнио са ПДВ-ом;** (уписати у празно поље) |  |  |  |

Понуђач укупну цену уписује у образац понуне ( образац 1 конкурсне документације)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ***

***ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Да је понуђач...................................................*[навести назив понуђача]* у отвореном поступку за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив инвеститора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

квалитетно и у уговореном року извео грађевинске и грађевинско-занатске радове који су садржани у предметној јавној набавци

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести врсту и предмет изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова из реализованог уговора)

**Ако је била заједничка понуда, обавезно унети опис посла сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

а на основу уговора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру за јавну у отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04,** и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу.

**(ОБРАЗАЦ 7)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ**

**ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, је, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. године обишао је терен , у вези јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04,** и детаљно је прегледао и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму услуга.

О извршеном обиласку терена Наручилац је издао потврду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: Обилазак локације је обавезан

**ОБРАЗАЦ 8)**

# ИЗЈАВЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив понуђача)

**О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном посоступку за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04,** најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

**НАПОМЕНА:** у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

Датум: М.П. Потпис понуђача

**ОБРАЗАЦ 9)**

**ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ**

**ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив понуђача)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Име и презиме лица | | Број лиценце | | Понуђач/члан групе/  подизвођач |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, | | |  | |  | |

Напомена: у табели унети податке за дипломиране инжењере са важећом лиценцом ИКС који ће бити ангажовани као одговорни извођачи радова

Датум: Потпис понуђача

**ОБРАЗАЦ 10)**

**ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОНУЂАЧ: |  |

доставља листу опреме који су обухваћени понудом:

| **Ред.**  **бр.** | **Tип понуђене опреме** | **Произвођач** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Датум: Потпис понуђача

**ОБРАЗАЦ 11)**

**СПИСАК РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив понуђача)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Предмет радова | Инвеститор/Наручилац | Датум и бр. уговарања/  Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: **За горе наведене референце** прилажу се докази наведени у поглављу IV, Упутство како се доказује испуњеност услова.

Датум: Потпис понуђача

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР*  ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШОМО ДУШАН СКОВРАН ЋУПРИЈА**

***Закључен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ између:***

*Наручиоца* Општинска управа општине Ћуприја

са седиштем у Ћуприји, улица 13 Октобар бр.7,

ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968; ЈББК: 04764

Број рачуна: 840-110640-45

Телефон: 035/8470-631, Телефакс:035476530;

кога заступа начелник општинске управе Милица Цветковић, дипл.правник,

*(у даљем тексту:* ***Наручилац****)*

*и*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(у даљем тексту:* ***Извођач****),*

*Основ уговора:*

***ЈН Број: 404-9-6/2019-04***

*Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................*

*Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( заводни број општине Ћуприја)*

**Члан 1.**

Наручилац у спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.**404-9-6/2019-04**, по позиву за подношење поступка објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као ( уписати име и седиште фирме) најповољнијег понуђача за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04.**

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

**Члан 2.**

Предмет Уговора услуга за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04,** а у свему према понуди извођача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године ( заводни број општине Ћуприја )(ово поље не попуњавати) која чини саставни део овог уговора.

**Члан 3.**

Цена за јавне набавке за јавну набавку радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04** износи: укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а; односно износи; укупно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ ом; (а према понуди понуђача.

Плаћање ПДВ-а на уговорену вредност из става 1. овог члана вршиће Наручилац у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у и одредбама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореских дужника за порез на додатну вредност ( „Сл. гласник РС“ 86/2015)“.

Средства за реализацију јавне набавке у отвореном поступку обезбеђена су Одлука о буџету општине Ћуприја за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2018, 13/2019 и 30/18) и Измена и допуна финансијског плана за 2019. годину за Општинску управу општине Ћуприја, бр. 402-76/2019-01-2 од 23.08.2019. године, позиција 146/1, конто 511390.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Наручилац/Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.

**Члан 4.**

Исплата уговорене вредности радова извршиће се у року од 45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

**Члан 5.**

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

* да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу,
* да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,
* да је извођач доставио наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под даном завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако се и поред стицања кумулативног услова извођач не одазове у року од 7( седам) дана сматаће се да је седмог дана уведен у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Извођач се обавезује да на дан потписивања уговора достави Наручиоцу план динамике извођења радова која ће се сматати саставни део овог уговора.

**Члан 6.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са Законом о јавним набвкама.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

**Члан 7.**

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

**Члан 8.**

Извођач се обавезује :

1. да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
2. да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
3. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;
4. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
5. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;
6. да се строго придржава мера заштите на раду;
7. да омогући вршење стручног надзора на објекту;
8. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
9. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
10. да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
11. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
12. да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

**Члан 9.**

**Изабрани понуђач** се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу доставии то бланко сопствену меницу **за добро извршење посла,** која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,** као и захтев за регистрацију менице за предметну набавку**.** Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја, улица 13 Октобар бр.7, ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

**Изабрани понуђач** се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,** која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје **у висини 10% од укупне вредности уговора,** без ПДВ-a**.** Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. [Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]

**Члан 10.**

Извођач радова је дужан да у након закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи).

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

**Члан 11.**

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора појави вишак или мањак радова (повећана или умањена количина код уговорених позиција радова), извођач је дужан да сачини са надзорним органом прегледну табелу вишка или мањка радова, и о свему без одлагања обавести Наручиоца.

У случају да се појаве вишак или мањак радова примениће се одредбе Посебних узанси о грађењу који регулише вишак и мањак радова.

Члан 12.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

За извођење додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова потребна је писмена сагласност наручиоца и Управе за јавне набавке (позитивно мишљење).

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, а за који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива (уз предходну сагласност Управе за јавне набвке), под условом да се уговор закључи са извођачем и да укупна вредност свих додатних радова није већа 15% од укупне вредности овог уговора.

**Члан 13.**

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова и са тим даном почиње да тече гарантни рок.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или  
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.

Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.

**Члан 14.**

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова

**Члан 15.**

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- уколико извођач не изводи уговорене радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

**Члан 16.**

У случајевима једностраног раскида уговора наведених у члану 15. овог уговора, наручилац ће обуставити поступак предметне набавке и у складу са Законом о јавним набавкама спровести нови отворени поступак јавне набвке.

Наручилац ће у наведеном случају уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла дату уз понуду понуђача коме је додељен уговор.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора, у року од 48 часова. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

**Члан 17.**

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова (нпр. медијација), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским нормама којим се одређује надлежност судова.

**Члан 18 .**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи од дана потписивања.

**Члан 19.**

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Саставни део уговора је понуда понуђача : бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( заводни бр.општине Ћуприја )

## Извођач радова : Наручилац:

## Општинска управа општине Ћуприја

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Милица Цветковић, дипл.правник

***VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу : **ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА**, 13 Октобар бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку** радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04** - **НЕ ОТВАРАТИ**“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоцадо **02.12.2019 године до 12 часова,** на писарници општине Ћуприја.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**Понуда мора да садржи оверен и потписан:**

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст. 2 Закона наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)
* Потврда о реализацији уговора (Образац 6);
* Образац изјаве понуђача о извршеном обиласку терена (Образац 7)
* Образац изјаве понуђача о прибављању полисе осигурања (Образац 8)
* Образац изјаве понуђача о кључном техничком особљу за одговорне извођаче радова (Образац 9)
* Образац изјаве понуђача о техничкој опремљености (Образац 10)
* Списак – референтна листа најважнијих изведених радова (Образац 11)
* Модел уговора;
* Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понудеи то банкарска гаранција.

***3.ПАРТИЈЕ***

По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, 13 Октобар бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04** - **НЕ ОТВАРАТИ**“. или

**Допуна понуде за јавну набавку** радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04** - **НЕ ОТВАРАТИ**“. - или

**Опозив понуде за јавну набавку** радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04** - **НЕ ОТВАРАТИ**“. или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04**- **НЕ ОТВАРАТИ**“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку у отвореном поступак услуга текуће и инвестиционо одржавање зграде у својини општине Ћуприја је 2 године од дана примопредаје радова.

***9.3.*** Захтев у погледу рока

Рок извршење радова је 60 календарских дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цени урачунати,остале зависне трошкове предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Наручилац/Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Понуђач може исказати цену и у еврима с тим што ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуде.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**Изабрани понуђач је дужан да достави:**

**Изабрани понуђач** се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави **и то бланко сопствену меницу** **за добро извршење посла,** која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,** као и захтев за регистрацију менице за предметну набавку**.** Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја, улица 13 Октобар бр.7, ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

**Изабрани понуђач** се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,** која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје **у висини 10% од укупне вредности уговора,** без ПДВ-a**.** Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. [Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем поште на адресу Општинска управа општине Ћуприја 13 октобор бр.7, електронске поште на e-mail:* [*nabavke@cuprija.rs*](mailto:nabavke@cuprija.rs) *,* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 404-9-6/2019-04***.*

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

**Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији** за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија)**.**

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail*:* [*nabavke@cuprija.rs*](mailto:nabavke@cuprija.rs) *,* факсом на бројили препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управаЋуприја јавна набавка радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН. бр. **404-9-6/2019-04.**

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.